|  |
| --- |
| **混凝土企业考察评分表** |
| **企业名称** |  | **企业所在地** |  | **时间** |  |
| **考核名目** | **考核标准** | **标准分** | **实得分数** | **备注** |
| 一.企业资信（必备条件） | 证照齐全 | 是否具备有效的营业执照、开户许可证、资质证书、安全生产证书、绿色搅拌站证书 | 否决项 | 　 | 　 |
| 企业信誉 | 未有被法院强制执行案件在案 | 否决项 | 　 | 　 |
| 行业监管 | 未在政府相关部门重点监管名录中 | 否决项 | 　 | 　 |
| 抗风险能力 | 注册资本不低于3000万元 | 否决项 | 　 | 　 |
| 二.生产硬件 | 占地面积 | 厂区面积不小于30亩，每少1亩扣1分 | 10 | 　 | 　 |
| 生产设备 | 年实际产能不低于80万方，每少1万方扣0.1分 | 10 | 　 | 　 |
| 运输设备 | 常备混凝土罐车数量不少于30辆，每少1辆扣1分 | 10 | 　 | 　 |
| 泵送设备 | 常备泵车（天泵、地泵）数量不少8台，每少1台扣1分 | 8 | 　 | 　 |
| 粉料罐 | 单线粉料罐不少于5个，每少1个扣3分 | 9 | 　 | 　 |
| 骨料仓 | 骨料仓分仓明确，不少于5个，每少1个扣3分 | 9 | 　 | 　 |
| 三.企业管理 | 企业文化 | 是否有鲜明、正向的企业文化建设，根据实际情况酌情打分 | 3 | 　 | 　 |
| 　 | 管理制度 | 是否具有完善的企业管理框架，根据实际情况酌情打分 | 3 | 　 | 　 |
| 四.生产管理能力 | 安全管理 | 具备专职的安全管理人员、厂区配备齐全完善的安全标识，根据实际情况酌情打分 | 3 | 　 | 　 |
| 　 | 绿色生产 | 配备正常使用的喷淋设备、有一定的绿化区域，根据实际情况酌情打分 | 2 | 　 | 　 |
| 　 | 清洁生产 | 厂区整体环境整洁、生产区域分区明确、生产设备清洁保养痕迹明显，根据实际情况酌情打分 | 3 | 　 | 　 |
| 　 | 生产协调 | 具备专职站内生产调度不少于4名、项目现场生产协调人员不少于5名，每少1名扣2分 | 10 | 　 | 　 |
| 五.质量管理能力 | 技术管理 | 具备混凝土相关高级职称人员不少于2名、中级职称人员不少于5名，每少1名扣2分 | 10 | 　 | 　 |
| 　 | 实验室场地 | 专项实验场地应满足实验要求，具有并单独设置标养室不小于30㎡，未达要求直接扣5分 | 5 | 　 | 　 |
| 　 | 材料场地 | 骨料仓标识清晰、不存在混堆情况、原材料质量可靠，根据实际情况酌情打分 | 5 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **考察人员签字** |  |