附件一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋江市高铁新区待建地块施工围挡报价单 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)围挡高度:2.5m  (2)基础类型、尺寸:围挡用C20隔离墩预制块500\*600mm  (3)挡板类型:装配式彩钢夹心板围挡（彩钢板厚度0.426mm） 50mm厚  （4）挖基坑土方，一、二类土，2m以内  （5）余方弃置，一、二类土，投标人自行考虑 | m | 1590.000 |  |  |
| 2 | 大门 | (1)40\*40\*2mm方钢、50\*50\*5角钢、40\*40\*3角钢  (2)0.5mm铁皮  (3)防锈漆一道  (4)油漆两道  (5)C20非泵送砼基础 | 个 | 3.000 |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

投标单位：

日期：